**Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тугутуйское»**

**ООО «Арт Групп»**

**г. Иркутск,
2015**

Содержание

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…..……………………………………………………..стр.3

1. Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной инфраструктур и иного специального назначения. Общие положения ……………............стр.3

1.1. Электроснабжение……………………………………………………….стр.3

1.2. Теплоснабжение………………………………………………………….стр.5

1.3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение………………….стр.5

1.4. Газоснабжение……………………………………………………………стр.6

1.5. Автомобильные дороги и транспортное сообщение…………………..стр.7

1.6. Кладбища………………………………………………………………..стр.9

1.7. Наружное противопожарное водоснабжение (противопожарный водопровод, пожарный водоем, резервуар)………………………………..стр.10

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения……………………………………………………..стр.11

3. Объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Общие положения……………………………………………………………………стр.14

3.1. Физическая культура и массовый спорт………………………………стр.14

3.2. Организации культуры и досуга, благоустройство…………………..стр.15

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства……………………………………………………………стр.19

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ………………………стр. 21

1. Исходные данные…………………………………………………………стр.21

1.1. Общая характеристика территории……………………………………стр.21

1.2. Социально-демографический состав и плотность населения……….стр.22

1.3. Социально-экономическое развитие поселения……………………...стр.25

1.4. Финансовая обеспеченность поселения………………………………стр.33

2. Обоснование расчетных показателей…………………………………...стр.37

2.1. Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной инфраструктур и иного специального назначения………………………..стр.37

2.2. Объекты физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства…………………………стр.45

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ…………………………………стр.55

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**1. Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной инфраструктур и иного специального назначения**

Общие положения

1.1. Электроснабжение

Общие положения разработаны на основании:

1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

2. СП 42-13330-2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

4. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

5. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-е и 7-е издание).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

8. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденным Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10.2013 №138), введено в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 №208).

Схему электроснабжения сельских поселений следует выбирать в зависимости от конкретных условий: географического положения и конфигурации селитебной территории города, плотности электрических нагрузок и темпов их роста, количества и характеристик источников питания, исторически сложившейся существующей схемы сети и других факторов. Выбор следует производить по результатам технико- экономического сопоставления вариантов.

При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход электроэнергии следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;

 - для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ.

Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом необходимо предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

На территории населенного пункта трансформаторные подстанции (ПС) и распределительные устройства (РУ) проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с «Положением ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе».

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

При проектировании электроснабжения городского и сельских поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией электроприемников проектируемых объектов.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

1) обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

2) обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

3) сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

4) для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

1.2. Теплоснабжение

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с существующими схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населённого пункта следует предусматривать:

• централизованное - от котельных;

• децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам аналогам.

Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками комбинированной выработки тепла и электроэнергии, следует размещать преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых нагрузок.

1.3. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Параметры, которые должны быть обоснованы сопоставлением вариантов при выборе схемы и системы водоснабжения, определяются в соответствии с СП 31.13330.2012.

Количество и параметры объектов водоснабжения зависят от расчетного водопотребления, наличия источника питьевого водоснабжения, рельефа местности иных факторов.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

При наличии канализационных стоков должны быть предусмотрены очистные сооружения.

Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

1.4. Газоснабжение

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения».

Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, пристаней и других аналогичных объектов.

1.5. Автомобильные дороги и транспортное сообщение

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. Перечни автомобильных дорог необщего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения утверждаются соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения не могут быть включены автомобильные дороги необщего пользования федерального значения и их участки. Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения может утверждаться органом местного самоуправления.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения может утверждаться органом местного самоуправления поселения.

К собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

1.6. Кладбища

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

• первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

• первой зоны санитарной охраны курортов;

• с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

• со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

• на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

• санитарно-эпидемиологической обстановки;

• градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

• геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

• почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

• эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

• транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

• иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

• не затопляться при паводках;

• иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

• иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

• от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

• от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

1.7. Наружное противопожарное водоснабжение (противопожарный водопровод, пожарный водоем, резервуар)

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.

В случае если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям необходимо предусматривать устройство подземных резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение трех часов. В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения, допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

Технические параметры объектов противопожарного водоснабжения регламентируется СП 8.13130.2009.

**2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** |
| 1 | **Объекты электроснабжения населения** | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора, в том числе на цели содержания сельскохозяйственных животных (без учета потребления электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения): 813610 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения населения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. |
| 2 | **Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения** | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда населения (не подключенного к центральному отоплению и горячему водоснабжению) 1041984 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. |
| 3 | **Объекты газоснабжения населения**  | Населенные пункты поселения не газифицированы.Годовое потребление сжиженного природного газа в баллонах: 41991 кг газа в год. |
| 4 | **Объекты централизованным водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-бытовые нужды**  | Годовое водопотребление: 86934 м3/год. | Точки технологического подключения, водонапорные башни, водоколонки и иные объекты при подготовке непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. |
| 5 | **Объекты водоотведения** | Годовой объем водоотведения жилищного фонда: 72395 куб.м/год. | Точки технологического подключения - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. |
| 6 | **Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием**  | 100% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов | Не нормируется |
| 7 | **Парковка (парковочные места)** | Не менее 1 объекта | На территории населенного пункта поселения с численностью не менее 400 чел. |
| 8 | **Пешеходный переход**  | Не менее31 объекта для поселковых дорог, главных и основных улиц | На каждые 600 метров улично-дорожной сети  |
| 9 | **Автобусные остановки**  | Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов (маршрутных такси)  | Радиус обслуживания не более 800 м.  |
| 10 | **Противопожарный водоем (резервуар)**  | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 6 объектов на поселение  | Радиус обслуживания: - при наличии автонасосов: 200 м; - при наличии мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа мотопомп.  |
| 11 | **Общественные кладбища**  | не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка 0,311 га.  | Транспортная доступность не более 11 мин.  |

1. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

2. В случае обоснованной необходимости расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности могут уменьшаться, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности могут увеличиваться, но не более чем на 30%.

3. Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

4. Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения.

5. Количество пешеходных переходов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории.

6. Показатели по автобусным остановкам не применяются в случае невозможности организации транспортного обслуживания внутри поселения.

7. При определении места размещения пожарного резервуара необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть противопожарный водопровод высокого давления.

8. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

**3. Объекты социальной инфраструктуры и благоустройства**

Общие положения

3.1. Физическая культура и массовый спорт

Массовый спорт представляет собой часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Физическая культура важная часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Под физическим воспитанием принимается процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры.

Физическая же подготовка в свою очередь это процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик.

3.2. Организации культуры и досуга, благоустройство

Культурная деятельность это деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области культуры, в том числе, относятся:

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Организация библиотечного обслуживания населения осуществляется путем создания общедоступных библиотек, которые предоставляют возможность пользования их фондами и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии.

В соответствие с порядком учреждения и формами собственности выделяется в отдельный вид библиотек – муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления. Муниципальные библиотеки получают статус юридического лица с момента их регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера.

Целями создания музеев в Российской Федерации являются:

– осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

– хранение музейных предметов и музейных коллекций;

– выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

– изучение музейных предметов и музейных коллекций;

– публикация музейных предметов и музейных коллекций.

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации наряду с целями, указанными в части первой настоящей статьи, являютс

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации могут являться обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности.

Благоустройство территории это комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории это декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения и информация, используемые как составные части благоустройства.

Озеленение это элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.

К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.

Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств.

На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Перечень объектов благоустройства уточняется в нормах и правилах по благоустройству территорий муниципальных образований.

**4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** |
| 1 | **Открытая спортивная площадка** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численностью более 100 чел. | Пешеходная доступность не более 47 мин. |
| 2 | **Хоккейный корт** | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте численность более 100 чел. | Пешеходная доступность не более 47 мин. |
| 3 | **Дом культуры и творчества** | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходная доступность для жителей населенного пункта, на территории которого размещается объект, - не более 47 мин. Транспортная доступность для жителей иных населенных пунктов, на территории которых не предусматривается размещение объекта, - не более 11 минут. |
| 4 | **Специально оборудованные места массового отдыха населения** | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходная доступность для жителей населенного пункта, на территории которого размещается объект, - не более 47 мин. Транспортная доступность для жителей иных населенных пунктов, на территории которых не предусматривается размещение объекта, - не более 11 минут. |
| 5 | **Муниципальный музей** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 11 мин. |
| 6 | **Муниципальные библиотеки** | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 11 мин. |
| 7 | **Уличное освещение** | 7,2 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | на каждые 50 метров улично-дорожной сети |
| 8 | **Объекты озеленения территории** | Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, на поселение, площадью не менее 0,5 га.Общая площадь озеленения – 9,03 га. | Транспортная доступность – не более 17 мин. |
| 9 | **Детские площадки** | Не менее 6 объектов | Пешеходная доступность не более 12 мин. |
| 10 | **Площадки для отдыха населения и занятий спортом** | Не менее 8 объектов | Пешеходная доступность не более 15 мин. |
| 11 | **Пешеходные дорожки, тротуары, аллеи** | Общая протяженность – 9,25 км | Не устанавливается |
| 12 | **Малые урны для мусора** | Не менее 86 объектов на поселение | Расстояние установки урн –не реже, чем каждые 107 мпротяженности пешеходных дорожек (тротуаров) |
| 13 | **Малые архитектурные формы** | Не менее 1 объектана поселение | Не нормируется |

1. Объекты физической культуры и массового отдыха, детские площадки и площадки для отдыха населения и занятий спортом целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами.

2. Муниципальный музей целесообразно размещать в административном центре поселения.

3. Объекты освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры.

4. Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**1. Исходные данные**

1.1. Общая характеристика территории

Муниципальное образование «Тугутуйское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, наделено статусом сельского поселения.

Сельское поселение расположено в южной части Эхирит-Булагатского района в долинах рек Тугутуй и Камой. На севере сельское поселение граничит с Алужинским, на западе с Захальским и на востоке с Харатским муниципальными образованиями района. С юга поселение ограничено межселенными территориями Эхирит-Булагатского района.

Муниципальное образование «Тугутуйское» расположено в южной части Иркутской области. Удаленность с. Тугутуй от областного центра (г. Иркутск) составляет 86,5 км., от районного центра п. Усть-Ордынский 14,4 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 12,0 км, с востока на запад – около 19,0 км. Основными водными артериями территории поселения являются реки Тугутуй и Камой.

Поселение находится в зоне влияния автомобильная трасса регионального значения Р418 Иркутск - Качуг. От нее в Баяндае отходит дорога, открывающая выход (через Еланцы) к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря.

Муниципальное образование «Тугутуйское» занимает выгодное экономико-географическое положение – в долинах рек Тугутуй и Камой и непосредственной близости к лесным массивам, территория поселения благоприятна для сельскохозяйственного и рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом обладают сельскохозяйственные земли и лесосырьевые ресурсы.

Муниципальное образование «Тугутуйское» наделено статусом сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 30.12.2004 № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав поселения входит два населенных пунктов - с. Тугутуй, д. Камой. Административным центром муниципального образования является с. Тугутуй.

Общая площадь территории поселения составляет 201,5 км2 – 3,9% территории Эхирит-Булагатского района (5 153 км2), 0,03% территории Иркутской области (752 708 км2).

Расстояние от населённых пунктов до районного центра п. Усть-Ордынский:

1) c. Тугутуй – 14,4 км;

2) д. Камой – 19,5 км;

.Расстояние от д. Камой до административного центра поселения c. Тугутуй составляет 5 км.

1.2. Социально-демографический состав и плотность населения

В состав муниципального образования «Тугутуйское» входят 2 населенных пунктов, с общей численностью населения в конце 2015 года – 1296 человек (количеством дворов – 410 шт.), в том числе дети до 18 летнего возраста- 336чел., трудоспособное население – 681 чел., пенсионеры – 279 чел. Площадь территории муниципального образования "Тугутуйское" составляет 20156,1га. Плотность населения – 0,155 человек на кв.км.

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год численность трудоспособного населения района по статистическим данным составляет 534 чел. или 48,3% от общей численности постоянного населения поселения. Основные показатели рынка труда приведены ниже в таблице.

Основных показатели рынка труда

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | годы |
| 2014  | 2015 |
| Занято в экономике, чел. | 301 | 271 |
| Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел. | 26 | 13 |
| Уровень зарегистрированной безработицы на конец года к численности трудоспособного населения, % | 8,6 | 4,7 |

Из общего числа работающего населения в поселении более 28 % занято в бюджетной сфере, 51 % - в сельском хозяйстве, 1 % - в промышленности, 4% - в торговле.

Уровень официально зарегистрированной безработицы ниже среднеобластного показателя и составляет 0,8% от общей численности трудоспособного населения поселения.

Демографическая ситуация в поселении за последние годы характеризуется небольшим снижением численности населения за счет миграционного оттока населения.

Возраст среднестатистического жителя поселения составляет 32,8 лет. Стабильно сохраняется превышение численности женщин над численностью мужчин 52% и 48% соответственно.

Средняя продолжительность жизни жителей поселения - 62 года, в том числе у мужчин - 59 лет, у женщин - 64 года.

На территории поселения на 01.01.2015 г. проживало 243 пенсионера, 40 многодетных семей.

Численность граждан, нуждающихся в особой защите государства, приведена ниже в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Категории граждан | Численность человек |
| 01.01.2014г. | 01.01.2015г. |
| Инвалиды и участники ВОВ | 0 | 0 |
| Ветераны боевых действий на территории др. государств | 5 | 5 |
| Труженики тыла | 16 | 15 |
| Вдовы погибших, инвалидов войны | 6 | 6 |
| Ветераны труда | 53 | 51 |
| Бывшие узники фашизма | - | - |
| Инвалиды, всего | 139 | 141 |
| В том числе: дети-инвалиды | 15 | 19 |
| Участники ликвидации ЧАЭС  | - | - |
| Пострадавшие от политических репрессий | 2 | 2 |
| Реабилитированные  | 2 | 2 |
| Многодетные семьи | 35 | 40 |

Заработная плата является основным источником доходов большинства трудоспособного населения и составляет две трети структуры денежных доходов населения.

Средняя заработная плата работников экономики поселения по полному кругу организаций за 2014 год составила 8035,0 руб.

Средняя заработная плата работников организаций, руб.

| Вид экономической деятельности | 2014г. | 2015г. | *2014г. в % к* *2015г.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 8000,0 | 9700,0 | *12,1* |
| Здравоохранение |  15000,0 | 19841,0 | *13,2* |
| Образование | 18000,0 | 20000,0 | *11,1* |
| Государственное управление | 15000,0 | 18333,3 | *12,2* |
| **Всего:** | **56000,0** | **67874,0** | *12,1* |

В 2015 году среднедушевой доход увеличился по сравнению с 2014 г. на 12,1 %. Вместе с тем, в поселении более 60% населения имеют доходы ниже величины прожиточного минимума.

Согласно данным Генерального плана муниципального образования «Тугутуйское» в 2012 году среднегодовая численность занятых в экономике муниципального образования «Тугутуйское» составляет 279 чел. Ниже представлена структура занятости населения муниципального образования в отраслевом разрезе.

Структура занятости по видам экономической деятельности за 2012 год приведена ниже в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | чел | % |
| всего, в том числе | 279 | 100,0 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 129 | 46,2 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | 43 | 15,4 |
| транспорт и связь | 5 | 1,8 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 8 | 2,9 |
| образование | 60 | 21,5 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 25 | 9,0 |
| предоставление прочих коммунальных услуг | 9 | 3,2 |

Основными отраслями занятости населения является сельское хозяйство и отрасли социальной сферы.

В сельском хозяйстве работало 46,2 % занятого в экономике поселения населения. Следующие по численности занятости - отрасли социальной сферы, в образовании и торговле работает 21,5% и 15,4% соответственно.

1.3. Социально-экономическое развитие поселения

Муниципальное образование «Тугутуйское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, наделено статусом сельского поселения.

Муниципальное образование «Тугутуйское» занимает выгодное экономико-географическое положение – в долинах рек Тугутуй и Камой и непосредственной близости к лесным массивам, территория поселения благоприятна для сельскохозяйственного и рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом обладают сельскохозяйственные земли и лесосырьевые ресурсы.

Хозяйственная специализация муниципального образования «Тугутуйское» - сельскохозяйственное производство. Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство, преимущественно мясо-молочного направления. Наиболее активными субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения. Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Основу экономического развития муниципального образования формирует сельское хозяйство, специализирующееся на молочном и зерновом направлении.

Поселение характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя – г. Иркутска.

*Экономические приоритеты*

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год развитие сельского хозяйства является Основной вид экономической деятельности муниципального образования - это сельское хозяйство, где приоритетным направлением является животноводство и растениеводство. Несмотря на то, что муниципальное образование расположено в зоне рискованного земледелия, сельхозпредприятие ООО СХПП «Тугутуйское» получает достаточно высокую урожайность зерновых культур (2014г. – 20,5 ц/га, ).

Сельскохозяйственное производство играет ключевую роль в обеспечении населения продуктами питания и занятости сельских жителей.

По состоянию на 1 января 2015г. на территории МО «Тугутуйское» действует 1 сельскохозяйственное предприятие, 414 личных подсобных хозяйств, 4-КФХ.

На конец 2015 года количество с/х животных у населения составляло:

1. КРС – 1001гол., в т.ч. коровы- 440 гол.;

2. Свиньи – 149 гол.;

3. Овцы- 316 гол.;

4. Лошади – 126 гол.;

5. Пчелосемьи – 166 гол.

Основные проблемы:

- низкая технологическая эффективность сельскохозяйственного производства;

- недостаточная обеспеченность и высокий уровень износа сельскохозяйственной техники - дефицит квалифицированных специалистов, рабочих кадров;

- неудовлетворительное состояние пахотных земель.

Промышленность представлена перерабатывающим производством. Перерабатывающая промышленность представлена хлебопекарней ООО СХПП «Тугутуйское», которая производит 120 т хлебобулочных изделий в год.

Основные проблемы:

- высокий износ основных фондов промышленных предприятий, теплогенерирующего и тепло-сетевого оборудования (более 70-80 %);

- низкий уровень инвестиций в развитие промышленности.

Сферу малого предпринимательства на территории муниципального образования «Тугутуйское» представляет сеть индивидуальных предпринимателей сферы торговли.

По состоянию на 1 января 2015 г. на территории муниципального образования зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей, имеющих 6 магазинов.

Численность населения, занятого в малом бизнесе, составляет 15 чел. или 7% к общему числу работников, занятых в экономике.

Основные проблемы в сфере малого предпринимательства:

- несовершенство и непостоянство законодательства;

- высокие процентные ставки за пользование кредитными ресурсами;

- дефицит квалифицированных кадров;

- административные барьеры;

- недостаточное количество оборудованных помещений для торговой деятельности в населенных пунктах поселения;

- отсутствие в населенных пунктах поселения организаций, занимающихся бытовым обслуживанием населения.

Финансово-кредитная инфраструктура в поселении представлена Эхирит-Булагатское отделением СБ РФ Байкальского банка;

Основные проблемы в сфере инвестиций:

- низкий уровень инвестиционной активности внешних инвесторов;

- недостаточный уровень пропаганды инвестиционной привлекательности поселения;

- слабое участие местных хозяйствующих субъектов в процессе инвестирования.

*Социальная инфраструктура*

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год развитие одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Основные показатели развития физической культуры и спорта приведены ниже в таблице.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения, занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления | % | 10 | 10 | 10,5 |
| Охват детей и подростков массовым спортом | % | 75 | 75 | 82 |
| Обеспеченность спортивными залами на 10 000 населения | % | 7,4 | 7,4 | 7,7 |
| Обеспеченность штатными физработниками на 10000 населения | чел | 30 | 30 | 30,9 |

Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- снижение физической активности во всех возрастных группах населения;

**-** недостаток средств на строительство новых и реконструкцию имеющихся спортивных сооружений

- отсутствие специализированного стадиона.

Сфера культуры в МО «Тугутуйское» направлена на сохранение и развитие творческого потенциала граждан поселения. Особое внимание уделяется изучению и внедрению инновационных программ в сфере культуры.

Количество учреждений культуры в поселении

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учреждений культуры | годы |
| 2014 | 2015 |
| МКУ КДЦ МО «Тугутуйское» | 1 | 1 |

Учреждения культуры поселения занимают активную позицию в формировании историко-самобытной направленности населения, проживающего на территории МО «Тугутуйское».

Основные проблемы в сфере культуры:

**-** отсутствие типового сельского Дома культуры;

- отсутствие здания библиотеки;

- недостаточная обеспеченность материально–техническими ресурсами учреждений культуры;

- низкий процент обновления книжного библиотечного фонда.

*Коммунальная и дорожная (транспортная) инфраструктура*

 Согласно Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Тугутуйское» на 2014-2020 годы» на территории муниципального образования «Тугутуйское» действуют одна угольная ведомственная котельная.

Деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п. м. | 155 |
| Водоснабжение |
| Скважины  | шт. | 8 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 6 |
| средняя производительность | м3/сут. | 54,0 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1320 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО  | м3/чел. | 1,5 |
| Уличное освещение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 8 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных наружным освещением | шт. | 2 |
| Количество светильников | шт. | 65 |

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов муниципального образования «Тугутуйское» услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 6 шт. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ объектов водоснабжения составляет свыше 50%.

2. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения превышает гигиенические нормативы по содержанию железа – в 8,5 раза, мутности – в 3 раза, цветность в – 3 раза, в результате постоянного потребления воды с высоким содержанием железа развиваются анемии, болезни имунной системы, слизистых ЖКТ, болезни с высоким артериальным давлением.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения |
|  Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |
| с.Тугутуй | Водозаборная скважина – 3 шт.   | Водонапорная башня – 6 шт.из них 2 шт. муниципал. собствен. |  | Санитарная охранная зона не имеется |

Техническое состояние водопроводных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта** | **Адрес****объекта** | **Длина, км.** | **Д у****мм** | **Материал** | **Коло****дец,****шт.** | **Техническое состояние** | **Пож.****Гидрант** | **Баланса** **держатель** |
| 1. | Водопроводная сеть  | с.Тугутуй | 1,55 | 7650 | Сталь | 4 | удовлетворительное | 0 |  МОУ Тугутуйская СОШ |

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО Тугутуйское осуществляется от центров питания энергоснабжающей компании ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

По территории МО проложены ЛЭП напряжением 10 кВ местного значения, которые являются основными распределительными сетями и выполнены на металлических и железобетонных опорах. ВЛ 10 кВ проложены со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» и ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная», расположенные в пос. Усть-Ордынский.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центров питания ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» и ПС 110/10/6 кВ «Электрокотельная» воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ. Двойное резервирование повышает надежность в электроснабжении потребителей с.Тугутуй.

Распределение электроэнергии осуществляется через девять КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым Эхирит-Булагатским РЭС.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Администрация муниципального образования «Тугутуйское» имеет в собственности следующие сети наружного освещения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 6,0км | с. Тугутуй |
| 2 | Сети уличного освещения, протяженность – 2,0 км. | д. Камой |

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год формирование системы современных средств связи и информационного обеспечения имеет важное значение для района. Большинство населенных пунктов района обеспечены стационарной телефонной связью.

Основными операторами, предоставляющим услуги междугородней и международной связи, является ОАО «Ростелеком». Оператором, предоставляющим услуги местной, внутризоновой телефонной связи, является Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком».

Основным оператором, предоставляющим услуги сотовой связи, выступает ЗАО «Байкалвестком», «Мегафон», «Билайн», «МТС». Охват территории МО «Тугутуйское» сотовой связью составляет 100%.

Почтовая связь осуществляется через Тугутуйское отделение почтовой связи ФГУП «Почта России».

Транспортная инфраструктура МО «Тугутуйское» имеет слабо развитую транспортную сеть. Транспортного сообщения в границах поселения нет.

Муниципальный фонд автодорог общего пользования составляет 24 км.

Основные проблемы в сфере транспорта и связи:

- слабо развитая транспортная сеть;

- неудовлетворительное состояние автодорог.

Перечень внутрипоселенческих дорог муниципального образования «Тугутуйское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность метров | Вид покрытия |  |
|  | **с.Тугутуй** |  |  |  |
| 1 | Улица Советская | 2500 | гравийная | Общего пользования |
| 2 | Улица Садовская | 800 | гравийная | Общего пользования |
| 3 | Улица Степная | 1500 | гравийная | Общего пользования |
| 4 | Улица Подгорная | 3000 | гравийная | Общего пользования |
| 5 | Улица Заречная | 2000 | гравийная | Общего пользования |
| 6 | Улица Сибирская | 400 | гравийная | Общего пользования |
| 7 | Улица Чапаева | 400 | гравийная | Общего пользования |
| 8 | Улица Горького | 400 | гравийная | Общего пользования |
| 9 | Улица Заводская | 900 | гравийная | Общего пользования |
| 10 | Улица Юбилейная | 1000 | гравийная | Общего пользования |
| 11 | Улица Новая | 1000 | гравийная | Общего пользования |
| 12 | Переулок Почтовый | 800 | гравийная | Общего пользования |
|  | **д. Камой** |  |  |  |
| 1 | Улица Центральная | 400 | гравийная | Общего пользования |
| 2 | Улица Школьная | 1000 | гравийная | Общего пользования |
| 3 | Улица Клубная | 1000 | гравийная | Общего пользования |
| 4 | Улица Совхозная | 700 | гравийная | Общего пользования |
| 5 | Улица Лесная | 700 | гравийная | Общего пользования |

*Жилой фонд*

Общая площадь жилых помещений 18,5 тыс.кв.м. Все жилые дома одноэтажные, с электроснабжением и печным отоплением. Размер среднего домохозяйства 3 человека. Количество граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде - 10 чел.

Обеспеченность жилищным фондом приведена ниже в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | На 1.01.2014г. | На 1.01.2015г. | *2014г. в % к 2015г.* |
|  Жилищный фонд, всего, тыс.кв.м. | 18,5 | 18,5 | *100* |
|  Приходится жилищного фонда в среднем на 1 жителя, кв.м | 16 | 16 | *100* |

Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального обслуживания:

- значительный физический и моральный износ жилищного фонда;

**-** низкие темпы жилищного строительства;

**-** высокий уровень затрат в отрасли;

**-** наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг населением.

1.4. Краткие характеристики бюджета поселения

Согласно Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год основным источником собственных доходов бюджета является налог на доходы физических лиц (59,4 %).

Исполнение бюджета по доходам и расходам за 2014 год приведено ниже:

| Статьи доходов и расходов бюджета | Всего, тыс. рублей | *в % к итогу* |
| --- | --- | --- |
| **Доходы - всего** | **6634,2** | ***100,0*** |
| *из них:* |  |
| Налог на доходы физических лиц | 303,0 | *6,4* |
| Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |  |  |
| Налог на имущество | 10,0 | *-* |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 138,5 |  |
| Безвозмездные перечисления | 5517,9 | *90* |
| Доходы от предпринимательской деятельности |  |  |
| **Расходы - всего** | **6690,0** | ***100,0*** |
| *из них по направлениям:* |  |
| Общегосударственные вопросы | 3071,9 | *25,1* |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 132,5 | *0,8* |
| *Национальная экономика* | *677,1* | *14,3* |
| в том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 307,0 | *13,5* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 501,3 | *0,8* |
| *Социально-культурные мероприятия* | *2202,1* | *59,8* |
| из них на: |  |  |
| Образование |  |  |
| Культуру, кинематографию и средства массовой информации | 127,1 | *29,4* |
| Здравоохранение и физическую культуру |  |  |
| Социальную политику | 51,3 | *30,3* |

Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год основной проблемой определена несбалансированность ресурсов и обязательств.

Плановые и статистические показатели исполнения местного бюджета приведены ниже в таблице:

Сведения об основных характеристиках бюджета муниципального обеспечения «Тугутуйское» за 2011-2017 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период, года | Доходы, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Профицит«+»/Дефицит«–», тыс. руб. |
| 2011 | 3538,0 | 3555,0 | -17,0 |
| 2012 | 4382,8 | 4406,1 | -23,3 |
| 2013 | 4171,4 | 4194,8 | -23,4 |
| 2014 | 6034,4 | 6090,215 | -55,815 |
| 2015 | 6088,1 | 6131,685 | -43,585 |
| 2016 | 6384,3 | 6435,615 | -51,315 |
| 2017 | 6492,6 | 6544,715 | -52,115 |

Сведения о соотношении собственных доходом и межбюджетных безвозмездных поступлений (плановые) за 2011-2015 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период, год | Собственные доходы | Изменения к предыдущему периоду | Межбюджетные безвозмездные поступления | Изменения к предыдущему периоду |
| тыс. руб. | % | % | тыс. руб. | % | % |
| 2011 | 340,0 | 9,61 |  | 3198,0 | 90,39 |  |
| 2012 | 468,8 | 10,70 | 137,88 | 3914,0 | 90,39 | 122,39 |
| 2013 | 468,5 | 11,23 | 99,94 | 3702,9 | 88,77 | 94,61 |
| 2014 | 1116,3 | 18,50 | 238,27 | 4918,1 | 81,50 | 132,82 |
| 2015 | 871,7 | 14,32 | 78,09 | 5216,4 | 81,50 | 106,07 |
| 2016 | 1026,3 | 16,08 | 117,74 | 5358,0 | 81,50 | 102,71 |
| 2017 | 1042,3 | 16,05 | 101,56 | 5450,3 | 83,95 | 101,72 |

Анализ основных характеристик бюджета муниципального образования «Тугутуйское» позволяет сделать следующие выводы:

1. МО «Тугутуйское» является динамично развивающимся поселение;

2. В период с 2011 года по плановый 2017 год доходы местного бюджета должны возрасти в 1,8 раза, при этом доля собственных доходов также должна вырасти в 1,7 раз.

3. Не смотря на рост снижение финансовой зависимости от бюджетов иных уровней МО «Тугутуйское» является глубоко дотационным поселением;

4. При определении минимальной обеспеченности объектами местного значения поселения населения МО «Тугутуйское» необходимо исходить из консервативного варианта экономического развития, с учетом зависимости от финансовых поступлений от бюджетов иных уровней.

Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское» на 2016 год определены следующие цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Тугутуйское»:

1. Основная стратегическая цель развития муниципального образования – это обеспечение роста благосостояния населения муниципального образования и развитие эффективной экономики.

2. Цели и задачи демографической политики

Основная цель - улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

Основные задачи:

- снижение уровня смертности населения и создание предпосылок для увеличения показателей рождаемости;

- повышение продолжительности жизни.

3. Цели и задачи в сфере уровня жизни

Основная цель - повышение доходов населения и покупательной способности.

Основные задачи:

- обеспечение роста денежных доходов населения, в том числе работников бюджетной сферы;

- обеспечение адресности социальной поддержки населения.

4. Цели и задачи развития культуры

Основная цель - сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала и культурного наследия муниципального образования.

Основные задачи:

- развитие и укрепление кадрового и интеллектуального потенциала сферы культуры и искусства;

- возрождение и внедрение художественных ремесел, фольклора;

- сохранение и поддержка национальных форм культурной деятельности.

- совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения.

5. Цели и задачи молодежной политики

Основная цель – укрепление и развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи в муниципальном образовании.

Основные задачи:

- формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности;

- содействие в творческой самореализации молодежи;

- профилактика негативных тенденций и социальная адаптация молодежи;

- поддержка детских и молодежных общественных организаций;

- развитие системы профориентации, трудоустройства и создания новых рабочих мест для молодежи;

- поддержка молодой семьи;

- разработка системы семейных мероприятий в культурно - досуговой сфере.

6. Цели и задачи развития физической культуры и спорта

Основная цель – вовлечение широких слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом для полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений.

Основные задачи:

- развитие детско-юношеского спорта;

- организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди населения муниципального образования.

7. Цели и задачи развития инфраструктуры(транспорт)

Основная цель – повышение доступности транспортных услуг.

Основная задача: создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

8. Цели и задачи жилищной политики

Основная цель – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи:

- надлежащее техническое содержание улиц, площадей, придомовых и прочих территорий в соответствии с требованиями к организации пешеходного и транспортного движения;

9. Цели и задачи развития малого бизнеса

Основная цель – расширение сфер деятельности малого бизнеса.

Основные задачи:

- создание условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса;

- повышение престижа малого предпринимательства и его роли в экономической и общественной жизни района;

- создание условий для формирования эффективной конкурентной среды.

10. Цели и задачи бюджетной политики

Основная цель – создание системы эффективного управления муниципальными финансами.

Основные задачи:

- повышение доходного потенциала бюджета МО «Тугутуйское», изыскание дополнительных доходных источников;

- совершенствование системы бюджетного планирования, внедрение современных методов и процедур;

- совершенствование методов бюджетного управления в рамках бюджетного процесса, в том числе внедрение бюджетирования, ориентированного на результат;

- повышение эффективности бюджетно-финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств муниципальными учреждениями поселения.

**2. Обоснование расчетных показателей**

**2.1. Объекты инженерно-технической, дорожной, транспортной инфраструктур и иного специального назначения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** |
| 1 | **Объекты электроснабжения населения** | Показатель рассчитан по формуле: ГПэл.=(НГПэлч.\*Нрс.)+(НГПэлж.\*Жрс.)где НГПэлч. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок;НГПэлж. – средняя норма потребления электроэнергии на 1 с/х животного в год; Жрс. – количество с/х животных. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.  |
|  | Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 2 | **Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения** | Показатель рассчитан по формуле:ГПтеп.эл.=НГПэл.\* Нфакт.,гдеНГПэл.. – норма потребления электроэнергии в целях теплоснабжения и снабжения горячей водой на 1 человека в год;Нфакт. – количество населения, фактически проживающего в полублагоустроенных домах и неблагоустроенных домах. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения.  |
|  | Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3 | **Объекты газоснабжения населения**  | Показатель рассчитан по формуле:ГПгаз.=НГПгаз.\* Н,гдеНГПгаз. – норма потребления природного газа на 1 человека в год;Н. – количество населения. |
|  | Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 4 | **Объекты централизованным водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-бытовые нужды**  | Показатель рассчитан по формуле:ГПхв.мин.=(НГПхв.\*Н)+(НГПхв.1\*СЖ)+(НГПхв.3\*Н)гдеНГПхв.. – норма потребления холодной воды на 1 человека в год;Н – количество населения;НГПхв.1 – норма потребления холодной воды на 1 с/х животное в год;СЖ – количество с/х животных по видам;НГПхв.3 – норма потребления холодной воды на 1 человека в целях полива з.у. в год. |  |
|  | Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 5 | **Объекты водоотведения** | Показатель рассчитан по формуле:ГПво.мин.=ГПхв.мин.-ГПсхипол.,гдеГПхв.мин. – минимальный нормативный показатель снабжения населения поселения холодной водой;ГПсхипол. – минимальный нормативный показатель потребления холодной водой на с/х животных и полив. | Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется.  |
|  | Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 6 | **Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием**  | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения и фактического состояния. | Не нормируется |
|  | Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;».2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». |
| 7 | **Парковка (парковочные места)** | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест | Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселенияРаздел 11 СП 42.13330.2011Приложение К СП 42.13330.2011 |
|  | Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;».2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». |
| 8 | **Пешеходный переход**  | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения.Показатель рассчитан по формуле:Кпеш.=Пдор./Пдост.,где:Пдор. – протяженность а/д местного значения;Пдост. – показатель территориальной доступности | Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения.Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах») |
|  | Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;».2Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». |
| 9 | **Автобусные остановки**  | Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15ОСТ 218.1.002-2003.»Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;».3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты;». |
| 10 | **Противопожарный водоем (резервуар)**  | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция.ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;».Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
| 11 | **Общественные кладбища**  | Показатель рассчитан по формуле:ГПэл.= НПзу.\*Нфакт./1000,гдеНПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.;Нфакт. – количество населения. | Показатель транспортной доступности взят по формуле:ТрД=Рмах/Сср.,ГдеРмах – расстояние между населенными пунктами;Сср. – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;».Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». |

**2.2. Объекты физической культуры и массового спорта, культуры, искусства и массового отдыха населения, благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов объектов местного значения** | **Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** |
|  | **Открытая спортивная площадка** | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам, сложившейся застройки и экономической целесообразности.  | Показатель взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср,гдеРмах – максимальное расстояние до объекта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
|  | Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта». |
|  | **Хоккейный корт** | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам, сложившейся застройки и экономической целесообразности.  | Показатель взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср,гдеРмах – максимальное расстояние до объекта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
|  | Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта». |
|  | **Дом культуры и творчества** | Показатель взят исходя из анализа социально­демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель пешеходной доступности взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср,гдеРмах – максимальное расстояние до объекта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту.Показатель транспортной доступности взят по формуле:ТрД=Р мах/Сср,гдеРмах - расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения;Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;».Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры». |
|  | **Муниципальный музей** | Показатель взят исходя из анализа социально­демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель транспортной доступности взят по формуле:ТрД=Р мах/Сср,гдеРмах -расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения;Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;».Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры».Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;». |
|  | **Специально оборудованные места массового отдыха населения** | Показатель взят исходя из анализа социально­демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель пешеходной доступности взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср,гдеРмах – максимальное расстояние до объекта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту.Показатель транспортной доступности взят по формуле:ТрД=Р мах/Сср,гдеРмах - расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения;Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,».Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;». |
|  | **Муниципальные** **библиотеки** | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле:ТрД=Рмах/Сср,гдеРмах -расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения;Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж.Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;».Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры». |
|  | **Уличное освещение** | Показатель взят по формуле:Пуо= Пудс\*Нп,гдеПудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных;Но – принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 45% | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека.СП 42.13330.2011«Градостроительст-во». Планировки и застройки городских и сельских поселений». |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Объекты озеленения территории** | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам.Показатель рассчитан по формуле:Поз.=Ноз.\*Н,где:Ноз. – норматив озеленения в кв.м/чел.;Н – численность населения. | Показатель транспортной доступности взят по формуле:ТрД=Рмах/Сср,гдеРмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта;Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Детские площадки** | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам.Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности | Показатель пешеходной доступности взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср/Коб,гдеРмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту;Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Площадки для отдыха населения и занятий спортом** | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам.Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности | Показатель пешеходной доступности взят по формуле:ПрД=Рмах/Сср/Коб,гдеРмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта;Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту;Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Пешеходные дорожки, тротуары, аллеи** | Показатель взят по формуле:Поп= Пудс\*Нп,гдеПудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных;Нп – принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 50% | Не устанавливается |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Малые урны для мусора** | Показатель взят по формуле:Уок= Нфакт./Ну,гдеНфакт. – количество населения по состоянию на расчетный срок;Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 15 человек | Показатель взят по формуле:Руу= Поп /Уок,гдеПоп –общая протяженность пешеходных дорожек (тротуаров);Уок – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |
|  | **Малые архитектурные****формы** | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. | Не нормируется |
|  | Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». |

III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Тугутуйское», документации по планировке территории и правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией муниципального образования «Тугутуйское»:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Эхирит-Булагатского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

 3) федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления муниципального образования «Тугутуйское» при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

В случае необходимости допускается уменьшать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения муниципального образования «Тугутуйское» и увеличивать показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения населения муниципального образования «Тугутуйское». При этом проект генерального плана поселения, проект документации по планировке территории и правила (проект) благоустройства территории должен содержать указание на отступление от Нормативов и обоснование такого отступления, с указанием причин отступления от Нормативов.